**Техническое задание на производство ремонта подземного коридора кабельных трасс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж асфальта и основания | М2 | 368 |
| 2 | Выемка грунта | М3 | 170 |
| 3 | Очистка кирпичных стен лотка от грунта | М2 | 150 |
| 4 | Бурение фундаментных свай  | шт | 50 |
| 5 | Монтаж и демонтаж опалубки | М2 | 150 |
| 6 | Монтаж арматурного каркаса  | М2 | 150 |
| 7 | Заливка бетона М-400 | М3 | 35 |
| 8 | Устройство гидроизоляции рулонной | М2 | 150 |
| 9 | Монтаж плит перекрытия на лотки ш-ой 1,5м | м/п | 50 |
| 10 | Устройство гидроизоляции плит перекрытия | М2 | 75 |
| 11 | Обратная засыпка грунта | М3 | 170 |
| 12 | Укладка асфальта с основанием | М2 | 368 |
| 13 | Монтаж водоотливных желобов | м/п | 50 |